【별표 1】

배전계획처	배전공사 협력회사 업무처리기준	업무표준 No	H0-배전-기준-0004
		개정․페이지	22	/
		제․개정일자	2014. 10. 8

고압협력회사 장비(공구) 확보기준

1. 기본 장비류

순번	품 명	규격 및 용도	단위	수량
1	활선작업차 (다기능 무정전 고소작업차량 인정가능)	절연바켓트럭, AerialLift와 동일품목 작업높이 15m 이상	대	1 이상
2	바이패스 케이블차 또는 장치대주2)	22.9kV-y 3상4선식 배전선로 바이패스 케이블 운반, 포설용 - 원격(배전반) 조작 가능 - 케이블 얽힘 방지장치 부 - 3상동시 케이블감기, 풀기 기능	대	1 이상
2.1	바이패스케이블	22.9kV-y 3상4선식 배전선로에서 200m이상 바이패스 가능	Set	1 이상
2.1.1	단말케이블	38㎟ 15m이상(3상기준, 상구분 색별 띠표시)	조	2
2.1.2	중간케이블	38㎟ 50m이상(3상기준, 상구분 색별 띠표시)	조	4
2.1.3	분기케이블	38㎟ 15m이상(3상기준, 상구분 색별 띠표시)	조	2
2.1.4	개폐기접속 케이블	38㎟ 50m이상(3상기준, 상구분 색별 띠표시)	조	2
2.1.5	지상기기 연결용 엘보케이블주3)	38㎟ 15m이상(3상기준, 상구분 색별 띠표시)	조	2
2.1.6	직선접속재	중간케이블 접속용	개	15
2.1.7	분기접속재	분기케이블 접속용(T분기)	개	6
2.1.8	가지지크리트	케이블입상 지지용	개	4
2.1.9	공사용개폐기	바이패스 선로 개폐용(검상기능부)	개	3
2.1.10	케이블 인류크램프	바이패스케이블 지지용	개	30
2.1.11	전주체부밴드	바이패스케이블 지지용	개	10
2.1.12	직선접속재 보호상자	직선접속재 보호용(3상용)	개	6
2.1.13	분기접속재 보호상자	분기접속재 보호용(3상용)	개	3
2.1.14	여유장처리금구	케이블 여유장 처리용	개	3
2.1.15	케이블프로텍터	케이블 지상포설시 압축, 충격보호용	개	8

순번	품 명	규격 및 용도	단위	수량
3	이동용 변압기차 또는 장치 (다기능 무정전 고소작업차량 인정가능)	단상 100kVA 3대동시 교체 가능 ① 22.9kV-y/380-220V ② 결상 등 검상장치 부 ③ 1차접속용 바이패스케이블 22㎟ 15m이상 1조(3선)이상 ④ 접지용 저압케이블 22㎟, 15m이상 ⑤ 1,2차 개폐기부(배전반조작 가능) ⑥ 저압접속용 케이블(중선선포함) 2중 절연 100㎟, 20m이상 1조(4선)		1 이상
4	전선이선기구주2)	22.9kV-y 3상4선식 배전선로에서 200m이상 무정전작업 가능	Set	1 이상
4.1	LP상부 연선로라	가로×세로×높이×중량=150×210×190mm×5kg LP애자 상부에 취부 활선, 사선 모두사용	개	9
4.2	완금연장 보조암	길이×무게×인장하중 = 750mm×8.1kg×1.8t	개	6
	단일형 내장완철용 완금연장 보조암	길이 × 무게 × 인장하중 = 655mm × 4.9kg×1.8t	개	4
4.3	매직암	내장주(장력개소)전선이선 360˚회전가능	개	2
4.4	핀장주 전선이선 로라	핀장주 전선을 이선 좌,우,수직 3단계 회전가능	개	8
4.5	핀장주 취부형 고정장치	길이×무게 = 340mm×7kg 취부후 완금연장 보조암과 혼합사용	개	3
4.6	내장주 취부형 고정장치	길이×무게 = 360mm×9kg 취부후 매직암과 조합사용	개	2
4.7	스페이스로라 (전선 간격 유지구)	가로×세로×무게=50×20×mm×0.8kg 전선연선, 철거시 혼촉 우려개소 사용	개	2
4.8	케이블 및 점퍼선 임시걸이	길이×무게 = 550mm×2kg	개	2
4.9	전선클립 (일반용 또는 다굴절 절연 선택보유 가능)	길이×무게 = 205mm×1.4kg 전선규격(58～160㎟) 사용	개	6 (다굴절 3개이상)
4.10	3링 연선로라	넓이×높이×무게=310×370mm×5kg 전선연선시 곡률반경 확대	개	2
4.11	공사용 개폐기	선로 개폐용 (검상기능부, 38㎟ 입상 단말케이블 포함)	대	1

주1) 활선작업차, 바이패스케이블차, 이동용 변압기차는 임대사용 가능

(단, 영업용 차량에 한하여 계약기간 동안 임대하여야 하며, 동일차량의 중복임대는 불가)

주2) 기본장비중 순번2 바이패스케이블차 또는 장치대와 순번4 전선이선기구는 1가지를 선택하여 확보가능

주3) 순번 2.1.5번 지상기기 연결용 엘보우케이블은 지상기기(변압기+개폐기) 50대 이상보유 사업소의 협력회사에 한 함.

주4) 기본장비류 중 순번1 "활선작업차" 및 순번3 "이동용 변압기차 또는 장치"와 "다기능 무정전 고소작업차량" 중 1가지를 선택하여 확보가능

2. 일반 장구류

순번	품 명	규격 및 용도	단위	수량
1	접지저항 측정기	훅크온식 (접지선 38㎟ 측정가능)	대	2
2	블록(연선로라)	ACSR용	개	20
3	전동식압축기 (활선작업차장착용 인정가능, 충전식 압축기 인정가능)	Y-46 (14～325㎟, 6각다이스) 충전식 압축기는 KB-135 동등이상	대	2
4	전선압축기의 압축력시험기주1)	Y-35, Y-46, KB-135겸용	대	1
5	충전식 대용량 전선휴즈 압축기	(2.6/3.2㎜, 22㎟∼100㎟)	개	1
6	활선피박기	58, 95, 160㎟	개	각 2
7	바이패스점퍼스틱 또는 바이패스 점퍼케이블	23kV급, 300A	조	3
8	바이패스점퍼지지대	23kV급 (임시걸이 3개 포함)	개	6
9	훅크온메타주2)	전압, 전류 겸용	대	2
		전압/전류 공용 직경 55㎜	대	1
10	절연저항측정기	1,000V, 2,000㏁	대	2
11	다기능전압기록계주3)	단상, 3상(또는 단상․3상 겸용) (24시간연속 전압측정용)	대	각 2

순번	품 명	규격 및 용도	단위	수량
12	쉐벨기능전선클립주4)	전선규격 58, 95, 160㎟ 용	개	각 3
13	바코드스캐너주5)	GPS 기능 내장	대	1
14	중성선 롤러	암타이밴드 결합형	개	6

주1) 순번 4번 전선압축기의 압축력시험기는 동일사업장내 협력회사간 공용사용 가능

주2) 훅크온메타 규격이 전압/전류 공용 직경 55㎜이상 3개 보유시 인정 가능

주3) 단상 및 삼상 겸용인 경우는 2대 보유시 인정 가능

주4) 1항 기본장비류의 순번 4번 전선이선기구를 보유하고 있는 협력회사는 순번 12번을 확보 불요

주5) "바코드스캐너"는 기자재 이력관리를 위해 사용예정이므로 계약체결 이후 본 제품에 대한 본격적용일로부터 2개월 이내 구입한다.

3. 안전 장구류

순번	품 명	규격 및 용도	단위	수량
1	COS조작봉	23kV용	개	3
2	접지용구	특고압용 (22㎟이상)	조	2
3	절연안전모	상근전공 인원수의 120% 확보주2)	개	9,10,11,12,14 15,16
4	안전대	로프부(상근전공 인원수의 120% 확보)	조	9,10,11,12,14 15,16
5	절연안전화	내전압 23kV급(상근전공 인원수대로 확보)	족	7,8,9,10,11 12,13
6	검전기주1)	접촉식 다전압 휴대용 검전기(상근전공 인원수 1/2확보) (23kV급 검전기 인정가능)	개	4,5,6,7
7	활선접근경보기	고압, 특고압 겸용 (상근전공 인원수의 120% 확보)	개	9,10,11,12,14 15,16
8	전선 카바 (덮개)	25kV, 5'	개	12
9	애자 카바 (덮개)	25kV, 9" HEIGHT 또는 Bindless Cover	개	8
10	완금 카바 (덮개)	46kV	개	4
11	COS 카바 (덮개)	15kV	개	6
12	데드엔드 카바 (덮개)	25kV 자기제 2련, 3련 공용	개	12
	폴리머 현수애자 카바 (덮개)	25kV	개	12

순번	품 명		규격 및 용도	단위	수량
13	전주 카바		72"	개	3
14	라인 호스		1" 23kV급	개	4
15	고무 브랑켓트		30kV급, 36“×36”	개	12
16	방전고무장갑		30kV급	족	5
			저압용(600V급)		10
17	고무소매 또는 절연조끼		30kV급	개	4
18	방염복	하계주3)	아라미드계 섬유(상근전공 인원수대로 확보)	벌	7,8,9,10,11, 12,13
		동계			7,8,9,10,11, 12,13
19	활선작업용 COS		25kV(점퍼케이블크램프 포함)	개	2
20	활선용 장선기 (장선기링크스틱, 인성쇄클 포함)		23kV급 1,000kg.f(벨트식)	개	4
21	충전부 임시절연캡		잠바선, 변압기 인하선 절단시 충전부 절연용	개	15
22	특고압용 검상기 (절연전선 상시험기 또는 절대상 측정기 인정가능)		바이패스케이블 및 2단장주에서 상하단 검상용	대	1
			22.9kV-y 배전선로 절연전선 상시험(검상기) (배전선로 절대상 측정기 인정가능)
23	특고압 전류계		22.9kV-y 배전선로 부하측정용	대	1
24	저압용 검상기		저압케이블 검상용	대	1
25	클램프핀		직구 또는 곡구	개	24
26	Rubber Glove 활선작업용 공구 (로프포박 브랭킷, 핸드라인 훅, 와이어통새들, 새들 익스텐션, 와이어통, 와이어통 밴드, 와이어통 폴 크래비스, 1륜·2륜 절연활차, 화이어 홀딩스틱, 그립올 크램프 스틱)			개	각1

주1) 순번 6번은 3.3 ~ 35kV 낚시대형 검전기 보유시 대체인정 가능

주2) 순번 3,4,5,7,18번의 추정도급액별 상근전공 인원수에 따라 확보. 3, 4, 7번은 상근전공 인원수의 120% 확보

주3) 하계 방염복은 수급상황을 반영 4월말까지 확보

주4) 개인보호구, 활선방호 및 장구류는 안전인증을 받은 제품일 경우 인정

주5) 순번 7번은 경보기 내장형 절연안전모 보유수량 만큼 수량 인정

주6) 순번 12번은 25㎸ 다목적 데드엔드 카바(덮개) 보유시 대체인정 가능

4. 지중공사용 장비

순번	품 명	규격 및 용도	단위	수량
				A	B
1	연선(바닥)로라	케이블 포설용	대	10	-
2	케이블절단기	600㎜이상(전동식)	대	1	1
3	관로 도통시험기	400㎜ (φ100,150,175mm)	대	각 1	각 1
4	장력계	7.5Ton	대	1	-
5	케이블드럼받침대	유압식	대	3	-
6	가스탐지기	유독성, 가연성가스 (소형 산소 농도 측정기 인정)	대	1	1
7	용량성검전기	AC 5～35kV	개	1	1
8	접지엘보	370 GLR	개	6	6
9	검전핀	370 TR	개	4	4
10	조작핀	600-AT (토오크 조정장치 부착)	대	2	1
11	플레이트컴팩터	엔진식 1.5T	대	1	-
12	매설물탐지기	굴착시 지하매설물 탐지용	대	1	1
13	가스제거기		대	1	1
14	지상기기용상측정기	고압활선부 비접촉식(엘보접촉식)	대	1	1
15	절연캡	지상변압기 붓싱절연	개	6	6
16	케이블 피박기	반도전층용	개	2	2
17	절연저항 측정기	5,000/10,000V겸용 400GΩ	개	1	1
18	풀링아이	일반용 또는 다굴절(선택 보유 가능)	개	3	3
19	(절연스틱)	(23kV급 DS봉) (변압기,개폐기,COS조작용)	개	1	1

주) A : 지상기기(변압기 + 개폐기) 500대이상 보유 사업소내 협력회사

단, 지중협력회사를 운영하는 사업소는 B를 적용한다.

B : 지상기기(변압기 + 개폐기) 50대이상 500대미만 보유 사업소내 협력회사

5. 기타 권고장비

순번	품 명		단위	수량
1	윈치작기		대	1
2	불량애자 검출기		대	1
3	활선애자 청소기	본 체	조	1
		수저항측정기
		절연 측정기
4	Hot Stick 활선작업용 공구 (레버리프트, 고정칼날형 스틱, 회전갈퀴형 스틱, 유니버셜폴, 활선바이스클립, 레버형 전선절단기, 레처트 전선절단기, 주상작업잘판대, 이중보조암, 와이어통 새들 크레비스, 활선 압축기(HY-35), 롤러링크스틱, 나선형 링크스틱, 핫스틱 텐션폴러, 애자포크, 쉐퍼트 훅, 코터키 제거기, 코터리 풀러, 코터키설치기, 핀홀더, 볼소켓 조절기, 조정핀, 유압회전톱, 망치, 링크스틱헤드, 충전부 임시 절연캡, 와이어그립, 활선공구 랭크, 싱글블록, 더블블록, 와이어홀더, 와이어통 T형 클램프, 화이어통 암 스트랍, 핫스틱 습도 시험기)		개	각 1
5	유압식 압축기 (100 Ton)		대	1
6	휴대용 변압기 테스터기		대	1
7	절연장화		족	4
8	저압수용가 탐사장치		대	1
9	지중저압계통 탐지기		대	1
10	콘크리트 커터		대	1
11	알미늄 브러쉬		개	10
12	피뢰기 누설전류 측정기 (최대 누설전류 10mA)		대	1
13	가공지선 홀딩스틱 - 가공지선 활선설치장구(FRP소재, 굴절식)		개	4
14	애자후드 (25kV이상)		개	2
15	절단기 (600㎟이상)		대	2

순번	품 명		단위	수량
16	로타리해머 (진동전기 압축방식)		조	1
17	공사용 차량	3.5톤이상 트럭(카고크레인 장착)	대	1
		오가크레인 또는 백호(포크레인)		1
18	유압식 절단기	ACSR, CU 32-160㎟용	대	2
19	작업차량부착투광기	할로겐 100W	조	3
20	활 차	1.5Ton 이상	조	1
21	전선카터	라쳇트형 또는 유압식	개	2
22	윈치	7.5T,	대	1
23	맨홀뚜껑개방기		대	1
24	수평기		개	1
25	부품수납상자	케이블 릴(로라) 수납용	개	2
26	투광기	휴대용 집중식 랜턴(실드빔 50W)	개	8
27	전선피박기	58,95,160㎟용 각3셋트 (또는32-160㎟용)	개	6
28	대지저항측정기	대지저항, 접지저항 측정	대	1
29	토오크렌치	1″ 820㎏-㎝ (데드형개폐기BIP 조립용)	개	2
30	스패너렌치	600SW	개	2
31	절연부싱	Stand off Insulator	개	6
32	차량유도등		개	1
33	안전칸막이		개	10
34	공사안내판		개	1
35	라바콘		개	20
36	오가크레인	4톤이상	대	1
37	절연전선롤러	블록형 또는 인류용	개	20

순번	품 명		단위	수량
38	전동식 압축기	EP-520(Al용 95,240,400㎟, Cu용 600㎟다이스)와 동등이상	대	1
39	텐셔너 (접지롤러 포함)	· 전선(25~160㎟) · 1상 또는 3상	개	1
40	활선용 완철		개	1
41	(맨홀뚜껑 개방기)	맨홀 및 핸드홀 뚜껑 개방	대	1
42	(특고압 케이블 사활 측정기)	펄스식(맨홀내 상식별 및 사활구분)	대	1
43	(누설전류계)	AC 300V, AC+DC 0～10mA	대	1
44	(엘보접속 검사용절연자)	지상변압기 엘보 유격 확인용	개	1

주1) 순번40번은 현재 제작회사가 없어 권고장비로 변경한 것으로 추후 실사여부 공문 발송