INTEGRATING SOUND LEVEL METER

TES-1353

한글사용법

TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP

Ⅰ 각부 명칭 및 기능

▣         POWER ON/OFF

【A/C】   A/C 선택

A: 환경소음(고 주파수 대역) C: 기계소음(저주파수대역)

【FAST/SLOW/IMPULSE】   FAST/SLOW/IMPULSE 선택

FAST:    125ms 간격으로 측정. 가장 일반적인 MODE.

SLOW:   1s 간격으로 측정.

IMPULSE: 35ms 간격으로 측정.

【Leq/SEL/SPL】   Leq/SEL/SPL 선택

Leq: 등가소음,  SPL: 일반소음,  SEL: 음압

【MAX/MIN/INST】  MAX/MIN/INST 선택 스위치

MAX: 최대 값 HOLDING   MIN: 최소 값 HOLDING

INST: 일반 MODE

MAX 또는 MIN MODE에서 다시 INST MODE로

바꾸려면 【MAX/MIN/INST】를 3초 간 누른다.

【♠□】           START/PAUSE

측정 START와 일시 정지

【RECORD/ERASE】  DATA 저장과 삭제

【▼】,【▲】   임의측정시간 선택 스위치

1초, 3초, 10초, 30초, 1분, 5분, 8분, 10분,

15분, 30분, 1시간, 8시간, 24시간. 총 13 가지 중 택일.

【DATE/TIME】  현재의 날짜와 시간을 표시한다.

【INTEG TIME】  Leq와 SEL MODE로 측정 시, 한번 누르면 LCD

중앙에 24:00:00이 표시된다.

【▼】,【▲】로 원하는 측정 시간을 선택한다.

※ METER 의 측면 부의 CALIBRATION CONTROL은 별도의 CALIBRATOR가

있어야 조작이 가능하므로 일반 측정 시 조작을 금하여 주시기 바랍니다.

Ⅱ 측정

1. 측정준비

A/C, FAST/SLOW/IMPULSE, Leq/SEL/SPL, PRESET TIME을 미리

설정한다.

2. 측정

TES-1353의 측정방식에는 두 가지가 있다.

측정의 START와 STOP을 수동으로 행하는 방식과 측정시간을 미리        PRESET 하는 방식이 있다.

1) 수동 측정 방법

PRESET TIME 이 24:00:00으로 설정되어 있어야 한다.

① POWER를 ON 시킨다.

② 약 30초 간 의 WARM-UP을 기다린다.

③ Leq/SEL/SPL 중 원하는 MODE를 선택한다.

④【♠□】 누르면 측정이 시작된다. 측정이 되는 동안 □♠□가 LCD

좌측 상단에 표시된다.

⑤ 측정 중【♠□】누르면 측정이 정지되며 LCD 상단에 □□□가 표시된다.

다시 한번 누르면 재개된다.

⑥ 일시중지 MODE에서【A/C】또는 【FAST/SLOW/IMPULSE】를 누르면

측정이 종료되면서  LCD 상단에 □■□ 가 표시된다.

2) TIME PRESET 측정 방법

13 가지의 PRESET TIME 중 하나를 선택하면 된다.

-TIME PRESET 방법

【INTEG TIME】 누른 후 【▼】,【▲】이용하여 원하는 PRESET TIME을

선택한다.

① POWER를 ON시킨다.

② 약 30초 간 의 WARM-UP을 기다린다.

③ Leq/SEL/SPL 중 원하는 MODE를 선택한다.

④ PRESET TIME을 선택한다.

⑤【♠□】누르면 측정이 시작되며 측정 중 □♠□가 LCD 좌측 상단에

표시된다.

⑥ 설정된 시간이 지나면 측정이 자동으로 종료된다.

3. DATA 저장과 삭제

1) DATA 저장

①【RECORD/ERASE】를 누르면 RECORDING 대기 상태가 되면서 LCD

하단에 □RECORD□가 표시된다.

②【♠□】를 누르면 RECORDING이 시작되면서 LCD 하단에 □RECORD□

가 깜박거린다.

③ 중지하려면【♠□】를 한번 누른 후【A/C】또는【FAST/SLOW/

IMPULSE】를 누르면 된다.

2) DATA 삭제

【RECORD/ERASE】를 3초 간 누르면 LCD의 모든 표시가 3번 깜박이면서

모든 DATA가 삭제된다.

Ⅲ DATALOGGING

영문메뉴얼 17쪽을 참조하여 PROGRAM을 설치한다.

1.  MAIN MANU

1) LISTING DATA

① LISTING FROM FILE

클릭 하면 DATA가 저장된 FILE NAME들이 표시되며 원하는 FILE NAME을

클릭 하면 LIST TYPE으로 DATA를 표시한다.

② REAL TIME MODE LISTING

클릭 하면 METER의 현재 측정값을 그대로 PC 화면에 LIST TYPE으로      계속 표시하여 준다.

③ SAMPLING TIME

클릭 하여 원하는 SAMPLING TIME을 입력하면 METER로 저장된다.

SAMPLING TIME은 1∼65535 초까지 자유로이 설정 할 수 있다.

2) PLOTTING DATA

① PLOTTING FROM FILE

클릭 하면 DATA가 저장된 FILE NAME들이 표시되며 원하는 FILE NAME을

클릭 하면 GRAPH TYPE으로 DATA를 표시한다.

② PLOTTING FROM METER

클릭 하면 METER에 저장된  DATA들을 각 시간대 별로 나타내며 원하는

시간대를 클릭 하면 GRAPH TYPE로 해당 DATA들을 보여준다.

③ REAL TIME MODE PLOTTING

클릭 하면 METER의 현재 측정값을 그대로 PC 화면에 GRAPH TYPE으로    계속 표시하여 준다.

3) DATA LOGGER

①【 i 】를 클릭 하면 지금까지 METER에 저장된 DATA들을 각 시간대

별로 보여준다.

②【READ/SAVE】

METER에 저장된 DATA들을 PC로 저장하기 위하여, 【 i 】를 클릭 후

원하는 시간대를 클릭하고 【READ/SAVE】를 클릭 하면 FILE NAME 작성

창이 열린다. 원하는 FILE NAME을 입력하고 마치면 된다.

2. DATA 불러내기

1) METER에 저장된 DATA

① 본문 2)-② 항을 참조한다.

② METER에 저장된 DATA들은 LIST TYPE으로는 직접 불러낼 수 없으며

항상 PC로 저장 후 PC에서 불러내야 한다.

2) PC에 저장된 DATA

① 본문 Ⅲ-1-3)-② 항을 참조하여 DATA를 일단 PC로 저장한다.

② LIST TYPE으로 보려면 본문 Ⅲ-1-1)-① 항을 참조하고, GRAPH TYPE

으로 보려면 본문 Ⅲ-1-2)-① 항을 참조한다.